# 功能

## CSP

### Cache

注意对CacheLine的操作，如果CacheLine有64Bytes，创建64\*2个字节的内存空间，地址多少字节对齐。

## BSP

### 以太网Blaster

|  |  |
| --- | --- |
| blasterTCP | 客户端 |
| blasteeTCP |  |
| blasterUDP | 客户端 |
| blasteeUDP |  |

# 性能

## 存储

### IOZONE

勾选需要测试的块设备，创建设备mount成功后，cd进入该设备目录下，测试时输入命令iozone(“-i 0 –i 1 –r 32k –s 32M”)即可，其中32k表示每次读写块大小，32M表示测试文件大小。

# 接口

# 系统

## 启动时间