测试用例的详细说明请参考《测试项目说明.PDF》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 模块 | 项目 | 结果 | |
| 功能 | CSP | Cache | PASS | |
| MMU | PASS | |
| BSP | EthernetBlaster  端口：5000  TCP包：16000B  UDP包：1000B | TCP服务 | 10MB/s |
| TCP客户 | 11303270B/s |
| UDP服务 | 9883700B/s |
| UDP客户 | 11522000B/s |
| StorageCopy |  | |
| CAN |  | |
| RS485 |  | |
| 性能 | TimeStamp精度 |  |  | |
| LOOP的时间消耗 | 10,000,000 = 16ns |  | |
| Cache对性能的影响 |  |  | |
| 存储 | iozone | PASS | |
| 接口 | POSIX |  |  | |
| vxWorks |  |  | |
| Socket |  |  | |
| File System |  |  | |
| 系统 | Bootup时间 |  |  | |
| 调试 | 任务调试 |  | |
| 系统调试 |  | |
| FTP大数据传输 |  |  | |
| 内存Leak测试 |  |  | |